透析関連機器確認表

様式06

【確認日時】 年 月 日 時 分

【施設名】

【確認者】

## ■透析装置

□ 設置台数： 台

□ 正常稼働： 台

□ 軽微異常： 台（内容： ）

□ 重大異常： 台（内容： ）

□ 使用不可： 台（理由： ）

## ■水処理装置

□ RO装置： 正常 / 軽微異常 / 使用不可

□ 前処理装置： 正常 / 軽微異常 / 使用不可

□ 貯水タンク： 正常 / 軽微異常 / 使用不可

□ 配管システム： 正常 / 軽微異常 / 使用不可

□ 水質検査： 実施済み / 未実施 / 実施不可

□ 水質結果： 基準内 / 要注意 / 基準外

## ■透析液供給システム

□ 透析液作成装置： 正常 / 軽微異常 / 使用不可

□ 透析液配管： 正常 / 軽微異常 / 使用不可

□ 透析液原液タンク： 正常 / 軽微異常 / 使用不可

□ 透析液品質： 基準内 / 要注意 / 基準外

## ■監視・安全システム

□ 中央監視装置： 正常 / 軽微異常 / 使用不可

□ 警報システム： 正常 / 軽微異常 / 使用不可

□ 非常停止装置： 正常 / 軽微異常 / 使用不可

□ 安全弁・圧力調整： 正常 / 軽微異常 / 使用不可

## ■周辺機器

□ 体重計： 正常（ ）台 / 異常（ ）台

□ 血圧計： 正常（ ）台 / 異常（ ）台

□ 心電図モニター： 正常（ ）台 / 異常（ ）台

□ 除細動器： 正常（ ）台 / 異常（ ）台

□ 酸素吸入器： 正常（ ）台 / 異常（ ）台

□ 吸引器： 正常（ ）台 / 異常（ ）台

## ■緊急時機器

□ 緊急用手動装置： 正常 / 異常 / 設備なし

□ バックアップ電源： 正常 / 異常 / 設備なし

□ 緊急用透析液： 十分 / 不足 / なし

□ 緊急用回路セット： 十分 / 不足 / なし

## ■総合評価

□ 透析治療可能台数： 通常（ ）台 / 制限（ ）台 / 不可

□ 治療時間制限： なし / 短縮要（ 時間） / 大幅制限

□ 緊急修理要否： 不要 / 軽微修理 / 専門業者要請

## ■詳細記録・特記事項